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设备管理老师：
第一负责人：邱琳　　
　
电话：
54920936
第二负责人：朱慧　　
　
电话：
54920226
仪器
生产厂家
：
贝克曼
型号
：
Cytoflex
 
 
XL
售后
服务联系方式
:
张建　
18221237903
) (
仪器操作步骤：
倒空废液，添加双蒸水至
鞘液
桶
upper
刻度线处，打开电脑电源，打开仪器后背板电源。
单击桌面上软件图标
，启动软件，打开上次实验模板
，点击
。
新建文件夹，更改样本名称，根据样本可适当调整增益和补偿。
点击
run
，再点击
R
ecord 
，记录细胞
数据，点击
next tube
，开始下一管检测分析。
96
孔板自动上样：
把上样装置
转到
P
，
设置上样板孔位置，更改为
acquire
，设置好采集条件，保存，即可
自动上样功能
。做完后
把上样转到
T
位置。
实验结束，保存数据
。
清洗
仪器
：选
cytometer
-D
aily clean
，根据提示，
依次
放置蓝色清洗液和双蒸水。
刷卡下机，关闭仪器电源。
)[image: D:\2019\我所流式规定\流式上墙\jieping\1.PNG][image: D:\2019\我所流式规定\流式上墙\jieping\2.PNG][image: D:\2019\我所流式规定\流式上墙\jieping\3.PNG][image: D:\2019\我所流式规定\流式上墙\jieping\7.PNG][image: D:\2019\我所流式规定\流式上墙\jieping\9.PNG] (
分析型流式细胞仪A1711
操作指南
)
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Run
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Daily Clean

Stepl: Please load a tube with cleaning liquid.

Duration: 1[ 2] minutes (1~100)
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Q,Q CytExpert .





