 (
仪器操作步骤：
倒空废液，添加双蒸水至鞘液
upper
刻度线
处，打开电脑电源，打开仪器后背板
电源。
2
、
单击桌面上软件图标
，启动软件，打开上次实验模板
，
另存为当前文件夹名字
,
开始上机检测，
点击
。
更改样本名称，
适当调整增益和补偿。
点击
run
，再点击
record 
，记录样本数据
。
实验结束，
清洗：选
cytometer
-daily clean
，根据提示，
依次放置蓝
色清洗液和双蒸水，关闭仪器后背电源。
使用
管理规章制度：
     
实验提前去卜一凡老师处开通一卡通仪器授权。该仪器经管理员培训后，可自行使用。
中科院仪器共享平台预约，提前三天预约。如要取消实验，在预约系统
里取消
预约。
收费标准：按照刷卡使用时间计费，每小时
150
元。
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设备管理老师：
第一负责人：邱琳　　
　
电话：
54920936
第二负责人：朱慧　　
　
电话：
54920226
仪器
生产厂家
：贝克曼
型号
：
Cytoflex
 S
 
售后
服务联系方式
:
张建　
18221237903
) (
分析型流式细胞仪A1711
操作指南
)
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Daily Clean

Stepl: Please load a tube with cleaning liquid.

Duration: 1[ 2] minutes (1~100)
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